**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów urządzenia wielofunkcyjnego**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. urządzenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry****Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu****\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)****\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne kołowe + przystawki (łyżka/czerpak, kultywator separacyjny, koparka łańcuchowa 61cm ) - 1 zestaw** **Specyfikacja:**Silnik benzynowy o mocy 17,2 kW (23hp) 3600 rpm – chłodzony powietrzem• pojemność skokowa 674cc• dwa zbiorniki paliwa – łącznie ok 42l• Szerokość – 103 cm, długość 157cm, wysokość 123cm (bez osprzętu)• waga bez przystawek – 711 kg• system szybkiej zmiany przystawek QAS• 4 niezależne dźwignie do obsługi urządzenia i przystawek przez operatora• opatentowany system niezależnego napędu na wszystkie koła• 4 niezależne hydromotory• dwa poziomy prędkości• dwie niezależne pompy• przepływ pompy 40,9 l/min (pompy wysokiego i niskiego przepływu)• prześwit: 15cm przód i tył• ciśnienie układu hydraulicznego 206 barów• pojemność oleju 1,9 litra• wysokowydajny, zdalny, suchy filtr powietrza• prędkość pojazdu do 6 km/h (przód/tył)**Przystawki:*** **Standardowa łyżka-czerpak** -pasywna przystawka o pojemności ok 0,11 m3 pozwalająca transportować materiał sypki (ziemia, piasek, kora, kamienie, itp.) oraz większe nieforemne materiały np.: pnie drzew, kamienie ogrodowe, bloczki betonowe, kostkę brukową itp.

**Specyfikacja:*** szerokość 107cm, długość 61cm, wysokość 36cm
* waga 52kg
* pojemność według normy SAE 0,12m3
* **Kultywator separacyjny** - aktywna przystawka pozwalająca spulchnić glebę i przygotować podłoże i środowisko do kiełkowania świeżych nasion lub położenia nowej darni (rolka).

**Specyfikacja:*** szerokość robocza: 92 cm
* szerokość całkowita: 130 cm
* ilość noży: 20 typu „V” umożliwiające pracę do głębokości 15 cm.
* przepływ oleju 23-53 lpm
* waga: 250 kg
* **Koparka łańcuchowa 61 cm –** aktywna przystawka do szybkiego kopania rowów pod instalacje nawodnieniowe, drenaż, infrastrukturę kablową it-telekom-prądową i gazową.

**Specyfikacja:*** Napęd głowicy o wysokim momencie obrotowym
* Moment obrotowy 915,2N przy 207 barach
* Wybierak ślimakowy 32cm średnicy
* Prędkość wybieraka 120 obr/min
* Ramię o długości roboczej 61 cm
* Łańcuch ze spiekami węglowymi do ziemi mieszanej 61x15 cm

**Gwarancja:** * Maszyna: 12 miesięcy
* Silnik: 36 miesięcy
 | tak/ nie\*…….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

 *Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2021 r*