**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów urządzenia wielofunkcyjnego**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. urządzenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów urządzenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry**  **Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)**  **\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Urządzenie wielofunkcyjne kołowe + przystawki (łyżka/czerpak, kultywator separacyjny, koparka łańcuchowa 61cm ) - 1 zestaw**  **Specyfikacja:**  Silnik benzynowy o mocy 17,2 kW (23hp) 3600 rpm – chłodzony powietrzem  • pojemność skokowa 674cc  • dwa zbiorniki paliwa – łącznie ok 42l  • Szerokość – 103 cm, długość 157cm, wysokość 123cm (bez osprzętu)  • waga bez przystawek – 711 kg  • system szybkiej zmiany przystawek QAS  • 4 niezależne dźwignie do obsługi urządzenia i przystawek przez operatora  • opatentowany system niezależnego napędu na wszystkie koła  • 4 niezależne hydromotory  • dwa poziomy prędkości  • dwie niezależne pompy  • przepływ pompy 40,9 l/min (pompy wysokiego i niskiego przepływu)  • prześwit: 15cm przód i tył  • ciśnienie układu hydraulicznego 206 barów  • pojemność oleju 1,9 litra  • wysokowydajny, zdalny, suchy filtr powietrza  • prędkość pojazdu do 6 km/h (przód/tył)  **Przystawki:**   * **Standardowa łyżka-czerpak** -pasywna przystawka o pojemności ok 0,11 m3 pozwalająca transportować materiał sypki (ziemia, piasek, kora, kamienie, itp.) oraz większe nieforemne materiały np.: pnie drzew, kamienie ogrodowe, bloczki betonowe, kostkę brukową itp.   **Specyfikacja:**   * szerokość 107cm, długość 61cm, wysokość 36cm * waga 52kg * pojemność według normy SAE 0,12m3 * **Kultywator separacyjny** - aktywna przystawka pozwalająca spulchnić glebę i przygotować podłoże i środowisko do kiełkowania świeżych nasion lub położenia nowej darni (rolka).   **Specyfikacja:**   * szerokość robocza: 92 cm * szerokość całkowita: 130 cm * ilość noży: 20 typu „V” umożliwiające pracę do głębokości 15 cm. * przepływ oleju 23-53 lpm * waga: 250 kg * **Koparka łańcuchowa 61 cm –** aktywna przystawka do szybkiego kopania rowów pod instalacje nawodnieniowe, drenaż, infrastrukturę kablową it-telekom-prądową i gazową.   **Specyfikacja:**   * Napęd głowicy o wysokim momencie obrotowym * Moment obrotowy 915,2N przy 207 barach * Wybierak ślimakowy 32cm średnicy * Prędkość wybieraka 120 obr/min * Ramię o długości roboczej 61 cm * Łańcuch ze spiekami węglowymi do ziemi mieszanej 61x15 cm   **Gwarancja:**   * Maszyna: 12 miesięcy * Silnik: 36 miesięcy | tak/ nie\*  …….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2021 r*