**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów sprzętu do fizjoterapii**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów do fizjoterapii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry**  **Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)**  **\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Aparat pola elektromagnetycznego – 1 zestaw**  Urządzenie wykorzystujące pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności  Stymulowanie mięśni, mobilizacja stawów i przyśpieszenie gojenia złamań  Aplikator koncentrujący w wyposażeniu standardowym  **Dane techniczne:**   * Indukcja magnetyczna 2,5 tesli * Częstotliwość magnetyczna 1-150 Hz * Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/s * Czas trwania impulsu 0,01-60 [s] * Czas zabiegu 1-60 min * Wybór kształtu impulsu * Edycja gotowych programów terapeutycznych * Gotowe programy terapeutyczne, 55 programów * Tryb automatyczny i ręczny * Wyposażenie standardowe: jednostka główna, ramię, aplikator * Ekran LCD 8,4” kolorowy ekran dotykowy * Nawigacyjny atlas anatomiczny * Baza danych pacjentów * Programy użytkownika * Wskaźnik intensywności pola magnetycznego * Wskaźnik czasu trwania zabiegu * Wskaźnik przegrzania przetwornika * Przycisk bezpieczeństwa * Długość ramienia 103 cm ( z aplikatorem) * Aplikator chłodzony powietrzem za pomocą wentylatora, który wbudowany jest w cewce * Wymiary 500 x 970 x 580 mm (20 x 38 x 23 in) * Waga 33 kg * Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz * Temperatura pracy -10do +55 °C * Wilgotność dopuszczalna <85 % * Autoryzacja producenta TAK * Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego * Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim * Stolik zintegrowany z aparatem tworzący całość urządzenia * Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE * Cena obejmuje: aplikator koncentrujący, ramię aplikatora.   **Gwarancja:** 12 miesięcy | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **2** | |  | | --- | |  | |  |   **Aparat do kompresoterapii – 1 zestaw**  Aparat do masażu uciskowego  **Dane techniczne:**   * 12-kanałowy aparat do masażu uciskowego * Kolorowy ekran dotykowy 5,7’’ * Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi * 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach) * Gotowe sekwencje programów zabiegowych ( 15 ) * 500 programów zdefiniowanych dla użytkownika * Gradient 0-100 % z płynną regulacją * Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg * Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory * Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii * Cicha i niezawodna praca kompresora * Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie * Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt. * Spodnie 24-komorowe ( 2x10 komór nogawki spodni plus 2 komory na pasie spodni ) * Automatyczna identyfikacja aplikatorów * Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu * Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora * Elektroniczny system kontroli ucisku * Wymiary 320 x 190 x 280 mm * Waga 7,5 kg * Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz * Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce oraz 5 zamykanych schowków * Mankiety foliowe 100 szt.   **Gwarancja:** 12-miesięcy | tak/ nie\*  …….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2022 r*