**Załącznik nr 1 do zapytania o cenę**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów sprzętu do tatuażu**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu do tatuażu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry**  **Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)**  **\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Laser do usuwania tatuażu**  Dane techniczne:   * Długość fali lasera - 1064nm/532nm/+końcówka do pillingu węglowego * Energia pulsu - 0~1500mJ * Szerokość impulsu - 8~10ns * Moc lasera - 800w * Częstotliwość - 1-10Hz * Wskaźnik laserowy * Żywotność lampy - ~1,500,000 strzałów * Szerokość plamki - 1-8mm * Wyświetlacz Dotykowy LCD * Kolor obudowy - Biały * Materiał obudowy - Metal * Rodzaj chłodzenia - Powietrze + woda * Zasilanie - 220-230V/5A * Opakowanie - 109x49x60cm * Waga 45kg * Certyfikaty - ISO & CE & SGS   Zestaw zawiera 3 końcówki (filtry):   * 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego) * 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego) * Black Doll - Pilling Węglowy – 1320nm   **Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **2** | **Maszynka do tatuażu + rura**  Dane techniczne:   * **Napięcie: 5-12 V DC** * **Moc wejściowa - 2,5 W** * **Częstotliwość - 70-160 Hz** * **Skok - 2,5 mm** * **Połączenie - złącze jack 3,5 mm** * **Wymiary - 110 x 75 x 28 mm** * **Waga - ok. 90 g** * Precyzyjne ustawienie wysunięcia igły - od 0-3mm * **Kolor – złoty**   **Pozostałe właściwości:** mała, delikatna, wytrzymała, cicha i bardzo lekka, oferuje pełen komfort pracy, idealnie leży w dłoni oraz zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę z lekkością dostosowując się do każdego ruchu ręki na wszystkich krzywiznach ciała.  **Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **3** | **Maszynka do tatuażu – bezprzewodowa**  **Dane techniczne:**   * Szeroki zakres częstotliwości - od 25 Hz do 140 Hz, * Skok - 4,0 mm, * Idealna zarówno do linii jak i do cieni, * Kompatybilna z jednorazowymi gripami Ergo One Inch i Ergo Round, * Płynnie regulowany wysuw igły - 0 - 4mm, * Akcesoria w zestawie: * Futerał ochronny * 2 baterie * ładowarka z kablem, * Wymiary: 33 x 125 mm, * Waga: 152 g (bez baterii), 184 g (z baterią). * 2 tryby pracy: * tryb jednostajny (stała częstotliwość) * tryb responsywny (automatyczny dobór częstotliwości w zależności od wykonywanej pracy),   **Pozostałe właściwości:** brak jakichkolwiek kabli - maksymalna swoboda ruchu, intuicyjna praca dzięki rewolucyjnej obsłudze 1 przyciskiem, czas pracy na jednej baterii to co najmniej 5 godzin przy zaledwie 3 godzinach ładowania**.**  **Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **4** | **Mobilna stacja robocza do maszynki do tatuażu**  **Dane techniczne:**   * górny blat roboczy z rantem wykonany z łatwej do czyszczenia i trwałej, polerowanej stali nierdzewnej * uchwyt metalowy ułatwiający przemieszczanie stacji * zestaw 3 szuflad różnej pojemności wykonanych w całości ze stali * uchwyt na opakowanie rękawiczek * półkę na 10 małych farb pojemności 30 ml * półkę na 8 dużych farb pojemności 120 ml * wnękę i półkę do dowolnego wykorzystania * Wymiary całkowite produktu (SZxGŁxWYS): 60x30x80 cm * Kolor – czarny lub szary.   **Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **5** | **Maszyna do kopiowania wzorów**   * Napięcie znamionowe - 230 V ~ / 50 Hz * Prąd znamionowy - 6A * Bezpiecznik wewnętrzny (na lampę) - 10 W - 6,3 \* 32mm * Pobór mocy (max) - 1350 W * Bezpiecznik dla gniazda - 16A * Wysokość: 115 mm Głębokość: 200 mm Szerokość: 450 mm Waga: 6 kg * Rozmiar oryginalny (Rozmiar papieru)- A4 (210 x 300 mm) * Zalecany rozmiar nośnika - 230 x 350 mm * Konstrukcja - Metalowa obudowa, sterowanie mikroprocesorowe, dwa wentylatory, automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiada certyfikaty CE * Cetryfikat jakości - Made in Germany by: KW Metalltechnik KG   **Gwarancja 12 m-cy** | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **6** | **Kabel**  Kabel do maszyny do tatuażu z przejściówką na duży Jack.  Umożliwia uruchomienie maszyny do tatuażu na właściwym napięciu.  Umożliwia podłączenie maszyny do dowolnego zasilacza z wejściem na duży Jack.  Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie\*  …….\*\* |
| **7** | **Kabel RCA**  Wzmacniany kabel RCA służący do połączenia maszynki do tatuażu z zasilaczem.  Długość 1,8 m  Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie\*  …….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2022 r*