**Załącznik nr 1 do zapytania o cenę**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów sprzętu do tatuażu**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu do tatuażu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry****Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu****\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)****\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Laser do usuwania tatuażu**Dane techniczne:* Długość fali lasera - 1064nm/532nm/+końcówka do pillingu węglowego
* Energia pulsu - 0~1500mJ
* Szerokość impulsu - 8~10ns
* Moc lasera - 800w
* Częstotliwość - 1-10Hz
* Wskaźnik laserowy
* Żywotność lampy - ~1,500,000 strzałów
* Szerokość plamki - 1-8mm
* Wyświetlacz Dotykowy LCD
* Kolor obudowy - Biały
* Materiał obudowy - Metal
* Rodzaj chłodzenia - Powietrze + woda
* Zasilanie - 220-230V/5A
* Opakowanie - 109x49x60cm
* Waga 45kg
* Certyfikaty - ISO & CE & SGS

Zestaw zawiera 3 końcówki (filtry):* 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego)
* 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego)
* Black Doll - Pilling Węglowy – 1320nm

**Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*…….\*\* |
| **2** | **Maszynka do tatuażu + rura**Dane techniczne:* **Napięcie: 5-12 V DC**
* **Moc wejściowa - 2,5 W**
* **Częstotliwość - 70-160 Hz**
* **Skok - 2,5 mm**
* **Połączenie - złącze jack 3,5 mm**
* **Wymiary - 110 x 75 x 28 mm**
* **Waga - ok. 90 g**
* Precyzyjne ustawienie wysunięcia igły - od 0-3mm
* **Kolor – złoty**

**Pozostałe właściwości:** mała, delikatna, wytrzymała, cicha i bardzo lekka, oferuje pełen komfort pracy, idealnie leży w dłoni oraz zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę z lekkością dostosowując się do każdego ruchu ręki na wszystkich krzywiznach ciała.**Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*…….\*\* |
| **3** | **Maszynka do tatuażu – bezprzewodowa****Dane techniczne:*** Szeroki zakres częstotliwości - od 25 Hz do 140 Hz,
* Skok - 4,0 mm,
* Idealna zarówno do linii jak i do cieni,
* Kompatybilna z jednorazowymi gripami Ergo One Inch i Ergo Round,
* Płynnie regulowany wysuw igły - 0 - 4mm,
* Akcesoria w zestawie:
* Futerał ochronny
* 2 baterie
* ładowarka z kablem,
* Wymiary: 33 x 125 mm,
* Waga: 152 g (bez baterii), 184 g (z baterią).
* 2 tryby pracy:
* tryb jednostajny (stała częstotliwość)
* tryb responsywny (automatyczny dobór częstotliwości w zależności od wykonywanej pracy),

**Pozostałe właściwości:** brak jakichkolwiek kabli - maksymalna swoboda ruchu, intuicyjna praca dzięki rewolucyjnej obsłudze 1 przyciskiem, czas pracy na jednej baterii to co najmniej 5 godzin przy zaledwie 3 godzinach ładowania**.****Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*…….\*\* |
| **4** | **Mobilna stacja robocza do maszynki do tatuażu****Dane techniczne:*** górny blat roboczy z rantem wykonany z łatwej do czyszczenia i trwałej, polerowanej stali nierdzewnej
* uchwyt metalowy ułatwiający przemieszczanie stacji
* zestaw 3 szuflad różnej pojemności wykonanych w całości ze stali
* uchwyt na opakowanie rękawiczek
* półkę na 10 małych farb pojemności 30 ml
* półkę na 8 dużych farb pojemności 120 ml
* wnękę i półkę do dowolnego wykorzystania
* Wymiary całkowite produktu (SZxGŁxWYS): 60x30x80 cm
* Kolor – czarny lub szary.

**Gwarancja min. 12 m-cy** | tak/ nie\*…….\*\* |
| **5** | **Maszyna do kopiowania wzorów*** Napięcie znamionowe - 230 V ~ / 50 Hz
* Prąd znamionowy - 6A
* Bezpiecznik wewnętrzny (na lampę) - 10 W - 6,3 \* 32mm
* Pobór mocy (max) - 1350 W
* Bezpiecznik dla gniazda - 16A
* Wysokość: 115 mm Głębokość: 200 mm Szerokość: 450 mm Waga: 6 kg
* Rozmiar oryginalny (Rozmiar papieru)- A4 (210 x 300 mm)
* Zalecany rozmiar nośnika - 230 x 350 mm
* Konstrukcja - Metalowa obudowa, sterowanie mikroprocesorowe, dwa wentylatory, automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiada certyfikaty CE
* Cetryfikat jakości - Made in Germany by: KW Metalltechnik KG

**Gwarancja 12 m-cy** | tak/ nie\*…….\*\* |
| **6** | **Kabel** Kabel do maszyny do tatuażu z przejściówką na duży Jack. Umożliwia uruchomienie maszyny do tatuażu na właściwym napięciu.Umożliwia podłączenie maszyny do dowolnego zasilacza z wejściem na duży Jack.Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie\*…….\*\* |
| **7** | **Kabel RCA** Wzmacniany kabel RCA służący do połączenia maszynki do tatuażu z zasilaczem.Długość 1,8 mKompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3 | tak/ nie\*…….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

 *Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2022 r*