**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów urządzenia**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry**  **Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)**  **\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Skaner Wewnątrzustny**  - długość skanera max.: 265 mm - maksymalna waga: 280 g - skanowany obszar min.: 13 x 11 mm - technologia pozyskiwania obrazu 3D: 3D in motion video technology - kolory: 3D full color streaming capture - interfejs USB min: USB 3.0 - jeden przycisk sterujący funkcjami start/stop skanowanie, zmiana parametrów skanowania. - błąd dokładności skanowania in vivo pojedynczy ząb max.: 10 µm - błąd dokładności skanowania in vivo ćwiartka max.: 25 µm - błąd dokładności skanowania in vivo cały łuk max.: 50 µm  - możliwość wykorzystania skanera jak kamery wewnątrzustnej / lub / - możliwość pozyskiwania zdjęć 2D - oprogramowanie w cenie skanera bez dodatkowych opłat licencyjnych - nie wymaga użycia powłok antyrefleksyjnych na skanowanych obiektach - możliwość blokowania obszaru przed ponownym skanowaniem - możliwość analizy złożenia zgryzu - możliwość analizy podcieni  - gwarancja 12 miesięcy - możliwość zmiany rozdzielczości HD i SD - końcówki wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji końcówek  - możliwość zapisu pracy w plikach STL i OBJ | tak/ nie\*  …….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2021 r*