**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów urządzenia**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry****Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu****\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)****\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Skaner Wewnątrzustny**- długość skanera max.: 265 mm- maksymalna waga: 280 g- skanowany obszar min.: 13 x 11 mm- technologia pozyskiwania obrazu 3D: 3D in motion video technology- kolory: 3D full color streaming capture- interfejs USB min: USB 3.0- jeden przycisk sterujący funkcjami start/stop skanowanie, zmiana parametrów skanowania.- błąd dokładności skanowania in vivo pojedynczy ząb max.: 10 µm- błąd dokładności skanowania in vivo ćwiartka max.: 25 µm- błąd dokładności skanowania in vivo cały łuk max.: 50 µm - możliwość wykorzystania skanera jak kamery wewnątrzustnej / lub / - możliwość pozyskiwania zdjęć 2D- oprogramowanie w cenie skanera bez dodatkowych opłat licencyjnych- nie wymaga użycia powłok antyrefleksyjnych na skanowanych obiektach- możliwość blokowania obszaru przed ponownym skanowaniem- możliwość analizy złożenia zgryzu- możliwość analizy podcieni - gwarancja 12 miesięcy- możliwość zmiany rozdzielczości HD i SD- końcówki wielokrotnego użytku- możliwość sterylizacji końcówek- możliwość zapisu pracy w plikach STL i OBJ | tak/ nie\*…….\*\* |

.

..................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

 *Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2021 r*